기계닉스 AVR-ISP 용 케이블은 아래 회로도 대로 간단하게 제작하여 사용할 수 있습니다. AVR-ISP.Standard 와 AVR-ISP.Basic 으로 두 종류가 있는데 어떤 것을 사용해도 상관없습니다. 각각의 특성과 목적에 따라 선택하여 사용하십시요.
AVR-ISP.Standard 는 74244 를 사용하여 AVR 과 AVR-ISP.Standard 케이블을 완전히 물리적으로 분리할 수 있게 되어 있어 AVR 의 ISP 기능핀을 일반 I/O 로 사용하는 경우에도 AVR-ISP.Standard 를 분리하거나 할 필요 없이 AVR 을 구동하는 것이 가능합니다. AVR 의 ISP 기능핀을 일반 I/O 로 사용하는 경우는 AVR-ISP.Standard 를 제작하여 사용하기를 권합니다.
AVR-ISP.Standard 와 AVR 을 연결하는 케이블의 길이는 15cm 를 넘지 않도록 하는 것이 좋습니다. 너무 긴 경우는 전원이 안정되지 않아서 제대로 동작 되지 않을 수 있습니다.
사용되는 재료는 인터넷 전자 부품점등에서 쉽게 구할 수 있습니다.
AVR-ISP.Basic 은 AVR 의 ISP 핀을 일반 I/O 로 사용하지 않는 경우 간단하게 제작하여 사용할 수 있습니다. AVR-ISP.Basic 은 별도의 PCB 나 부품이 필요치 않으며 직접 선을 연결하는 것 만으로 완벽하게 동작합니다. 단, AVR 과 완전히 물리적으로 분리할 수 없으므로 AVR 의 ISP 기능핀을 일반 I/O 로 사용하는 경우 AVR 구동시에는 케이블을 분리해야 하는 번거로움이 발생합니다. 이 경우가 아니라면 AVR-ISP.Basic 을 간단하게 제작하여 사용 할 수 있습니다. 그렇지 않다면 위의 AVR-ISP.Standard 를 제작하여 사용하기 바랍니다. 사용되는 재료는 인터넷 전자 부품점등에서 쉽게 구할 수 있습니다.