
#<함수형>**********************************************
unsigned short _Com_수신개수_(unsigned char  p포트번호);

#define  _Com_RxCount_    _Com_수신개수_

#<인수>
'p포트번호'
통신포트 번호(0 부터 유효).

#<반환값>
현재 [수신저장소] 에 저장된 개수.
#*****************************************************

#<적용구분>

"맷돌 전용"

#<선언문서>

"_Com_수신개수_.h"

#<설명>

현재 [수신저장소] 에 저장된 자료의 개수를 반환합니다.

이 함수는 "_Com_열기_()" 함수로 해당 통신포트가 열려 있는 경우만 동작이 유효합니다.

#<예제>

  //[VAR]
  //{
      unsigned short  현재수신된개수;
      
  //} 

  // ...
  
  //맷돌의 통신포트0 의 현재 수신된 자료의 개수를 얻는다.
  현재수신된개수 = _Com_수신개수_(0);

  // ...
  