<식별자>
0x0000000000000003
<제작날짜>
0x0020110215001544
<운영체제크기>
15360
<설명문>
[종류] : OSX(맷돌24호(일반형):G.MTDL.A.RC24).

[기능] : RC 서보 전용 제어기(1:1).

[특징] : 최대 24개의 RC 서보를 0.5도 이하 분해능으로 독립/동기 제어.
        Open-Drain I/O(VCCIO 사용), 5V/3.3V PWM 겸용.

[주의] : 장시간 사용시 발열 있음.

[참고] : [맷돌28호] 와 완전히 동일하나 PWM[23:26] 4개만 사용할수 없음.
        AT45DB041X 가 장착된 맷돌에서 AT45DB041X 에 연결된 신호선과 충돌을 방지하기 위한것임.
        [맷돌28호] API 를 그대로 사용하면 됨.

[적용] : 맷돌A(G.MTDL.A), 맷돌A1(G.MTDL.A1), 맷돌B(G.MTDL.B)
<설명문끝>
<끝>
