
#<함수형>******************************************************
void _TxtLcd_값을10진수문자열로변환출력(unsigned char  *r생성자,
                                  long            p정수값);

#<인수>
'r생성자'
문자 LCD [생성자](반드시 <unsigned char [8]> 의 전역변수 배열로 선언).
'p정수값'
[10진수표기] 문자열로 변환할 64비트 정수값.

#<반환값>

#*************************************************************

#<필요함수>

"_TxtLcd_생성", "_TxtLcd_문자열", "_Conv_정수값을10진수표기로변환" API 도 같이 등록해야 합니다.

#<적용구분>

"맷돌 전용"

#<선언문서>

"_TxtLcd_값을10진수문자열로변환출력.h"

#<설명>

지정 값을 10진수표기로 바꾸어 문자 LCD 커서위치에 출력합니다.

음수인 경우는 변환된 문자열앞에 "-" 가 붙게 됩니다.

예) "1234", "-1234"

#<예제>

//[VAR]
//{
    //문자LCD 생성자(전역변수로 선언/반드시 <unsigned char [8]> 로 선언).
    unsigned char  _문자LCD[8];
  
//} 

void main(void)
{ 
  //[생성]{-----------------------------------------------
  //문자 LCD 를 하나 생성합니다(16*2 문자 LCD 인 경우).
  //문자 LCD 기능설정, 초기화 등 모든 처리가 내부적으로 자동 수행되며 
  //이후 문자 LCD 는 바로 사용가능한 상태가 됩니다.
  _TxtLcd_생성(_문자LCD, 0, 16, 2);
  //}----------------------------------------------------
  
  //백라이트 켜기.
  _TxtLcd_백라이트(_문자LCD, 1);
  
  //화면 켜기.
  _TxtLcd_화면켜기끄기(_문자LCD, 1);
  //커서 보이기.
  _TxtLcd_커서켜기끄기(_문자LCD, 1);
  //커서 깜박이기.
  _TxtLcd_커서깜박이기(_문자LCD, 1);
  
  //LCD 화면을 지우고 초기화 합니다.
  _TxtLcd_화면지우기(_문자LCD); 
  
  //커서를 (0, 0) 위치로 이동 시킵니다.
  _TxtLcd_커서이동(_문자LCD, 0, 0);
  
  //자동 줄바꿈으로 설정합니다.
  _TxtLcd_자동줄바꿈(_문자LCD, 1);
  
  //현재 커서 위치에 값을 10진수표기로 변환하여 출력합니다.
  _TxtLcd_값을10진수문자열로변환출력(_문자LCD, -12345678);
  
  while(1);
        
}




  