<식별자>
0x0000000000000004
<제작날짜>
0x0020110215001544
<운영체제크기>
15360
<설명문>
[종류] : OSX(맷돌24호(3.3V 전용):G.MTDL.A.RC24):권장.

[기능] : RC 서보 전용 제어기(1:1).

[특징] : 최대 24개의 RC 서보를 0.5도 이하 분해능으로 독립/동기 제어.
        Push-Pull I/O(3.3V 전용, VCCIO 사용불가), 3.3V PWM 전용, 발열 없음.
        74HC245 등과 함께 사용하면 5V PWM 을 출력할수 있음.
        대부분의 RC 서보는 3.3V PWM 에서 완벽하게 동작하므로 이 OSX 사용을 추천함.

[주의] : VCCIO 에 아무것도 연결하면 안됨.

[참고] : [맷돌28호] 와 완전히 동일하나 PWM[23:26] 4개만 사용할수 없음.
        AT45DB041X 가 장착된 맷돌에서 AT45DB041X 에 연결된 신호선과 충돌을 방지하기 위한것임.
        [맷돌28호] API 를 그대로 사용하면 됨.

[적용] : 맷돌A(G.MTDL.A), 맷돌A1(G.MTDL.A1), 맷돌B(G.MTDL.B)
<설명문끝>
<끝>
