
#<함수형>*****************************************************
void _Spi_칩선택_(unsigned char  *pSpi포트,
                 unsigned char   p선택값);
               
#define  _Spi_Cs_    _Spi_칩선택_

#<인수>
'pSpi포트'
SPI 포트 [생성자](반드시 <unsigned char [10]> 의 배열로 선언해야함).
'p선택값'
지정 SPI 포트의 CS 핀의 상태를 0 또는 1 로 설정한다.

#<반환값>

#************************************************************

#<적용구분>

"맷돌 전용"

#<선언문서>

"_Spi_칩선택_.h"

#<설명>

SPI 포트의 CS 핀의 상태를 설정합니다.
0 또는 1의 값만 가질수 있습니다.

이 함수는 SPI 포트가 생성돼 있어야 사용가능합니다.

#<예제>

  //[VAR]
  //{
      //SPI 포트 생성자.
      unsigned char  spi포트[10];
      
  //} 

  // ...
  
  //CS핀에 0 을 출력합니다.
  _Spi_칩선택_(spi포트, 0);
  
  // ... 

  