
#<함수형>**********************************************
unsigned char _Gpio_비트입력_(unsigned char  p포트번호,
                            unsigned char  p비트번호);

#define  _Gpio_BitIn_    _Gpio_비트입력_

#<인수>
'p포트번호'
입력 포트번호(0 부터 유효).
'p비트번호'
입력 포트의 비트번호(0 - 7 사이 값).

#<반환값>
비트 입력 값(0 또는 1).
#****************************************************

#<적용구분>

"맷돌 전용"

#<선언문서>

"_Gpio_비트입력_.h"

#<설명>

지정 포트의 지정 비트의 입력값을 반환합니다.

해당 포트의 비트는 [Z입력] 이나 [입력] 으로 설정돼 있어야 합니다.

#<예제>
  
  //[VAR]
  //{
      unsigned char  비트입력값;     
  
  //}
  
  // ...
 
  //포트0.2 로부터 값을 입력받습니다.
  비트입력값 = _Gpio_비트입력_(0, 2);
  
  // ...
  
  