
#<함수형>*********************************
void _Pwm_삭제_(unsigned char  p장치번호);

#<인수>
'p장치번호'
PWM 장치 번호(0 - 2 사이값).

#<반환값>

#****************************************

#<적용구분>

"맷돌 전용"

#<선언문서>

"_Pwm_삭제_.h"

#<설명>

지정된 PWM 장치를 삭제합니다.

PWM 장치의 PWM 은 출력이 중단되지만, 해당 출력핀은 출력설정 그대로 남아 있게 됩니다.
가급적 <API:_Pwm_핀_> 으로 핀을 PWM 에서 해제시켜 입력상태로 만들어 주는 것이 좋습니다.

#<예제>

  // ...
  
  //PWM장치 0번을 [PWM 발생기] 로 생성합니다.
  _Pwm_생성_(0, 1);
  
  //분주비 78 과 주기 20000 으로 설정합니다(RC 서보제어용 설정값).
  //이 경우 20ms 주기를 갖는 PWM 파형이 발생합니다.
  _Pwm_설정_(0, 78, 20000);
  
  //2번 채널을 열어줍니다.
  _Pwm_채널_(0, 2, 1);
  
  //2번 채널이 사용하는 핀을 열어줍니다.
  _Pwm_핀_(0, 2, 1);
 
  //1.5ms 정도의 듀티로 설정합니다(RC 서보 중립위치).
  _Pwm_비율_(0, 2, 1500);   
  
  // ...
  
  //PWM장치 0번을 삭제합니다.
  _Pwm_삭제_(0); 
  
  //2번 채널이 사용하는 핀을 닫아줍니다.
  _Pwm_핀_(0, 2, 0);
  
  // ...
  