
#<함수형>*********************************************
void _Gpio_포트입력설정_(unsigned char  p포트번호,
                      unsigned char  p적용비트설정값);

#<인수>
'p포트번호'
설정할 포트번호(0 부터 유효).
'p적용비트설정값'
각 비트가 <포트.핀> 에 1:1 로 대응.
1 : 해당핀을 "입력" 으로 설정.
0 : 해당핀을 현재 설정 그대로 둔다(영향주지 않음).
[맷돌C] 에서 지원하는 [2진수표기(0bxxxxxxxx)] 를 사용하면 보다
직관적으로 쉽게 설정 가능.

#<반환값>

#****************************************************

#<적용구분>

"맷돌 전용"

#<선언문서>

"_Gpio_포트입력설정_.h"

#<설명>

지정 포트의 각 핀을 한번에 개별적으로 "입력" 으로 설정.

이는 <API:_Gpio_입력설정_()> 과 달리 한번에 포트핀을 개별적으로 "입력" 설정할때 사용.
"1" 로 설정된 비트에 해당하는 핀만 "입력" 으로 설정되고, "0" 으로 설정된 비트의 핀은
현재 설정된 상태에 변화를 주지 않음.

[맷돌C] 에서 지원하는 2진수 표기(예:0b10111100) 를 사용하면 직관적으로 쉽게 설정 가능.

지정 포트의 지정 비트를 풀업된 입력핀으로 설정합니다.
풀업돼 있으므로 평상시에는 기본적으로 1 이 읽혀지게 되며, 일반적인 입력의 경우에 사용합니다.
맷돌 내부적으로는 <High-Z 입력 + 풀업> 입력이 됩니다.

#<예제>
  
  // ...
  
  //포트0.0, 포트0.3, 포트0.7 을 [입력] 으로 설정(나머지는 현재 상태 유지).
  
  //비트번호------------->7   3  0
  _Gpio_포트입력설정_(0, 0b10001001);
  
  // ...
  
  