
#<함수형>***************************************
void _Gpio_이벤트해제_(unsigned char  p포트번호,
                     unsigned char  p비트번호);
               
#define  _EventClear_    _Gpio_이벤트해제_

#<인수>
'p포트번호'
이벤트를 해제할 포트번호(0, 1 만 유효).
이벤트는 포트0, 포트1 에만 적용되는 기능입니다.
'p비트번호'
해당 포트의 비트번호(0 - 7 사이 값).

#<반환값>

#**********************************************

#<적용구분>

"맷돌 전용"

#<선언문서>

"_Gpio_이벤트해제_.h"

#<설명>

지정 포트의 지정 비트에 설정된 이벤트 기능을 해제합니다.

#<예제>
  
  // ...
 
  //포트0.2 에 설정된 이벤트 기능을 해제합니다.
  _Gpio_이벤트해제_(0, 2);
  
  // ...
  
  