
#<함수형>*******************************************
unsigned char _Gpio_입력_(unsigned char  p포트번호);

#define  _Gpio_In_    _Gpio_입력_

#<인수>
'p포트번호'
입력 포트번호(0 부터 유효).

#<반환값>
입력받은 1 바이트 값.
#**************************************************

#<적용구분>

"맷돌 전용"

#<선언문서>

"_Gpio_입력_.h"

#<설명>

지정 포트로부터 1 바이트의 입력 값을 읽어들여 반환합니다. 

해당 포트의 모든 비트는 [Z입력] 이나 [입력] 으로 설정돼 있어야 합니다.

#<예제>
  
  //[VAR]
  //{
      unsigned char  바이트입력값;     
  
  //}
  
  // ...
 
  //포트0 로부터 값을 입력받습니다.
  바이트입력값 = _Gpio_입력_(0);
  
  // ...
  
  