
#<함수형>*************************************
void _Gpio_출력설정_(unsigned char  p포트번호,
                   unsigned char  p비트번호);
                                  
#define  _Gpio_OutSet_    _Gpio_출력설정_

#<인수>
'p포트번호'
설정할 포트번호(0 부터 유효).
'p비트번호'
해당 포트의 비트번호(0 - 7 사이 값).

#<반환값>

#********************************************

#<적용구분>

"맷돌 전용"

#<선언문서>

"_Gpio_출력설정_.h"

#<설명>

지정 포트의 지정 비트를 출력핀으로 설정합니다.

맷돌 내부적으로는 Open-Drain 으로 설정되며, 맷돌에 내장된 풀업저항에 공급된 전압이 1 의 전압이 됩니다.
따라서, 풀업저항에 공급한 전압을 3.3V 로 하면 1(3.3V 준위) 가, 5V 를 공급하면 1(5V 준위) 이 됩니다.

이것은 다양한 전압을 가진 기기들과 어울려 사용하기 위함으로 사용자는 맷돌에 내장된 플업저항을 사용하지 않고
개별적으로 별도의 풀업저항을 사용하고 각각 풀업전압을 다르게 지정하면, 각 비트마다 전부 다른 전압으로 1 을 
사용할수 있습니다.

#<예제>
  
  // ...
 
  //포트0.2 를 일반 출력으로 설정합니다.
  _Gpio_출력설정_(0, 2);
  
  // ...
  
  