
#<함수형>***************************************
void _Print_통신포트열기(unsigned char  p포트번호,
                      unsigned int   p전송률);

#define  _Print_ComOpen    _Print_통신포트열기

#<인수>
'p포트번호'
개방할 통신포트번호.
'p전송률'
통신포트에 적용할 전송률(9600, 115200 으로 직접 입력).

#<반환값>
#**********************************************

#<필요함수>

<_Com_열기_> API 를 [설계묶음] 의 [함수묶음] 에 등록해야 합니다.

#<적용구분>

"맷돌 전용"

#<선언문서>

"_Print_통신포트열기.h"

#<설명>

변환 문자열을 출력할 통신포트를 지정 설정으로 개방합니다.
이 함수를 사용하지 않고 <_Com_열기_> API 로 열어주어도 됩니다.
또한, 이미 해당 통신포트가 열려있는 상태인 경우는 추가로 열어줄 필요는 없습니다.
단, 이 경우는 반드시 [전송(송신)] 기능이 활성화돼 있어야 합니다.

#<예제>
  
  // ...
 
  //맷돌의 통신포트 0 번을 115200BPS 전송률로 열어 줍니다.
  _Print_통신포트열기(0, 115200);

  // ...

  