_Ide_출력창_문자열추가_
{
# _Ide_Print_StrAdd_
}

_Ide_출력창_문자열출력_
{
# _Ide_Print_StrOut_
}

_Ide_통신포트_1Byte입력_
{
# _Ide_ComPort_1ByteIn_
}

_Ide_통신포트_1Byte출력_
{
# _Ide_ComPort_1ByteOut_
}

_Ide_통신포트_XByte입력_
{
# _Ide_ComPort_XByteIn_
}

_Ide_통신포트_XByte출력_
{
# _Ide_ComPort_XByteOut_
}

_Ide_통신포트_닫기_
{
# _Ide_ComPort_Close_
}

_Ide_통신포트_열기_
{
# _Ide_ComPort_Open_
}

_Dir_폴더안의_문서내부이름목록_얻기2_
{
# d_폴더
# d_문서
# d_이름확장자
# d_이름
}

_Dir_폴더안의_문서내부이름목록_얻기_
{
# d_폴더
# d_문서
# d_이름확장자
# d_이름
}

_Dir_폴더안의_문서전체이름목록_얻기2_
{
# d_폴더
# d_문서
# d_이름확장자
# d_이름
}

_Dir_폴더안의_문서전체이름목록_얻기_
{
# d_폴더
# d_문서
# d_이름확장자
# d_이름
}

_Conv_0x날짜_날짜표기_
{
s CONV_0x날짜_날짜표기
s CONV_0x날짜_날짜표기
}

_ComBus
{
# d_CB_WR
# d_CB_TS
# d_CB_TS_T
# d_CB_TS_S
# d_CB_AK
# d_CB_AK_V
# d_CB_AK_M
# d_CB_AK_B
# d_CB_SIZE
# d_CBFW_ACK
# d_CBFW_EOR
# d_CBFW_NULL
# d_CBFW_BRK
# d_CBFW_FIN
# d_CB_Write
# d_CB_Read
# d_ComBus_시간제한
}

_Com_닫기_
{
# _Com_Close
}

_Com_수신개수_
{
# _Com_RxCount_
}

_Com_수신이벤트_
{
# _Com_RxEvent_
}

_Com_수신저장소비우기_
{
# _Com_RxBufClear_
}

_Com_쓰기_
{
# _Com_Write_
}

_Com_열기_
{
# _Com_Open_
}

_Com_읽기_
{
# _Com_Read_
}

_Conv_10진수표기를정수값으로변환
{
# _Conv_DecStrToLong
}

_Conv_16진수표기를정수값으로변환
{
# _Conv_HexStrToLong
}

_Conv_2진수표기를정수값으로변환
{
# _Conv_BinStrToLong
}

_Conv_실수표기를실수값으로변환
{
# _Conv_FloatStrToDouble
}

_Conv_정수값을10진수표기로변환
{
# _Conv_LongToDecStr
}

_Conv_정수값을16진수표기로변환
{
# _Conv_LongToHexStr
}

_Conv_정수값을2진수표기로변환
{
# _Conv_LongToBinStr
}

_Event_전체_
{
# _Event_Global_
# d_EvtMsg_NULL
# d_EvtMsg_Com0Rx
# d_EvtMsg_Com1Rx
# d_EvtMsg_Gpio00
# d_EvtMsg_Gpio01
# d_EvtMsg_Gpio02
# d_EvtMsg_Gpio03
# d_EvtMsg_Gpio04
# d_EvtMsg_Gpio05
# d_EvtMsg_Gpio06
# d_EvtMsg_Gpio07
# d_EvtMsg_Gpio10
# d_EvtMsg_Gpio11
# d_EvtMsg_Gpio12
# d_EvtMsg_Gpio13
# d_EvtMsg_Gpio14
# d_EvtMsg_Gpio15
# d_EvtMsg_Gpio16
# d_EvtMsg_Gpio17
# d_EvtMsg_Timer0
# d_EvtMsg_Timer1
# d_EvtMsg_Timer2
# d_EvtMsg_Timer3
# d_EvtMsg_Timer4
# d_EvtMsg_Timer5
# d_EvtMsg_Timer6
# d_EvtMsg_Timer7
# d_EvtMsg_SvRpt00
# d_EvtMsg_SvRpt01
# d_EvtMsg_SvRpt02
# d_EvtMsg_SvRpt03
# d_EvtMsg_SvRpt10
# d_EvtMsg_SvRpt11
# d_EvtMsg_SvRpt12
# d_EvtMsg_SvRpt13
# d_EvtMsg_SvRpt20
# d_EvtMsg_SvRpt21
# d_EvtMsg_SvRpt22
# d_EvtMsg_SvRpt23
# d_EvtMsg_SvRptAll
# d_PcEvtMsg_Gui
# d_GuiMsg_NULL
# d_GuiMsg_XClose
# d_GuiMsg_Close
# d_GuiMsg_MDown
# d_GuiMsg_MUp
# d_GuiMsg_MClick
# d_GuiMsg_MMove
# d_GuiMsg_MEnter
# d_GuiMsg_MLeave
# d_GuiMsg_SetFocus
# d_GuiMsg_KillFocus
# d_GuiMsg_Select
# d_GuiMsg_MSelect
# d_GuiMsg_Scroll
# d_GuiMsg_Resize
# d_GuiMsg_Show
# d_GuiMsg_Hide
# d_GuiMsg_Drag
# d_GuiMsg_Drop
# d_GuiMsg_Move
# d_GuiMsg_FDSelect
# d_GuiMsg_FDUnSelect
# d_GuiMsg_KUp
# d_GuiMsg_KDown
# d_GuiMsg_KEsc
# d_GuiMsg_KEnter
# d_GuiMsg_MWheel
# d_GuiMsg_MDClick
# d_MouseBtn_NULL
# d_MouseBtn_L
# d_MouseBtn_R
# d_MouseBtn_M
# d_MouseWheel_Up
# d_MouseWheel_Down
}

_GMRCBASIC_통신포트닫기
{
# _GMRCBASIC_ComClose
}

_GMRCBASIC_통신포트열기
{
# _GMRCBASIC_ComOpen
}

_Gpio_비트입력_
{
# _Gpio_BitIn_
}

_Gpio_비트출력_
{
# _Gpio_BitOut_
}

_Gpio_이벤트_
{
# _Gpio_EventSet_
}

_Gpio_이벤트해제_
{
# _EventClear_
}

_Gpio_입력_
{
# _Gpio_In_
}

_Gpio_입력설정_
{
# _Gpio_InSet_
}

_Gpio_출력_
{
# _Gpio_Out_
}

_Gpio_출력설정_
{
# _Gpio_OutSet_
}

_Heap_끝주소_
{
# _Heap_EndAdr_
}

_Heap_시작주소_
{
# _Heap_StartAdr_
}

_I2c_비트쓰기_
{
# _I2c_BitWrite_
}

_I2c_비트읽기_
{
# _I2c_BitRead_
}

_I2c_삭제_
{
# _I2c_Delete_
}

_I2c_생성_
{
# _I2c_Create_
}

_I2c_시작_
{
# _I2c_Start_
}

_I2c_쓰기X_
{
# _I2c_WriteX_
}

_I2c_쓰기_
{
# _I2c_Write_
}

_I2c_읽기X_
{
# _I2c_ReadX_
}

_I2c_읽기_
{
# _I2c_Read_
}

_I2c_종료_
{
# _I2c_Stop_
}

_I2c_확인_
{
# _I2c_Ack_
}

_Math_Abs_
{
# abs
}

_Math_Acos_
{
# acos
}

_Math_Asin_
{
# asin
}

_Math_Atan2_
{
# atan2
}

_Math_Atan_
{
# atan
}

_Math_Ceil_
{
# ceil
}

_Math_Cosh_
{
# cosh
}

_Math_Cos_
{
# cos
}

_Math_Exp_
{
# exp
}

_Math_Fabs_
{
# fabs
}

_Math_Floor_
{
# floor
}

_Math_Fmod_
{
# fmod
}

_Math_Frexp_
{
# frexp
}

_Math_Ldexp_
{
# ldexp
}

_Math_Log10_
{
# log10
}

_Math_Log_
{
# log
}

_Math_Modf_
{
# modf
}

_Math_Pow_
{
# pow
}

_Math_Rand_
{
# rand
}

_Math_Sinh_
{
# sinh
}

_Math_Sin_
{
# sin
}

_Math_Sqrt_
{
# sqrt
}

_Math_Tanh_
{
# tanh
}

_Math_Tan_
{
# tan
}

_Mem_복사_
{
# _Mem_Copy_
}

_MsgQ_비우기_
{
# _MsgQ_Clear_
}

_MsgQ_삭제_
{
# _MsgQ_Delete_
}

_MsgQ_생성_
{
# _MsgQ_Create_
}

_MsgQ_읽기_
{
# _MsgQ_Read_
}

_Print_문자열출력
{
# _Print_String
}

_Print_정수값을10진수표기로출력
{
# _Print_LongToDecStr
}

_Print_정수값을16진수표기로출력
{
# _Print_LongToHexStr
}

_Print_정수값을2진수표기로출력
{
# _Print_LongToBinStr
}

_Print_통신포트닫기
{
# _Print_ComClose
}

_Print_통신포트열기
{
# _Print_ComOpen
}

_Servo_동조기동_
{
s SERVO_동조기동
}

_Spi_래치_
{
# _Spi_Latch_
}

_Spi_비트쓰기_
{
# _Spi_BitWrite_
}

_Spi_비트쓰기읽기_
{
# _Spi_BitWrRd_
}

_Spi_비트읽기_
{
# _Spi_BitRead_
}

_Spi_삭제_
{
# _Spi_Delete_
}

_Spi_생성_
{
# _Spi_Create_
}

_Spi_쓰기_
{
# _Spi_Write_
}

_Spi_쓰기읽기_
{
# _Spi_WrRd_
}

_Spi_읽기_
{
# _Spi_Read_
}

_Spi_칩선택_
{
# _Spi_Cs_
}

_Str_길이얻기
{
# _Str_Length
}

_Str_길이조정
{
# _Str_SetLength
}

_Str_끝문자얻기
{
# _Str_LastChar
}

_Str_단어추출
{
# _Str_Word
}

_Str_대소구분없는일치검사
{
# _Str_Match_NoCase
}

_Str_문자위치얻기
{
# _Str_Pos
}

_Str_부분추출
{
# _Str_SubStr
}

_Str_일치검사
{
# _Str_Match
}

_Str_추가
{
# _Str_Add
}

_Str_할당
{
# _Str_Assign
}

_Str_합치기
{
# _Str_Join
}

_Timer_동작_
{
# _Timer_OnOff_
}

_Timer_삭제_
{
# _Timer_Delete_
}

_Timer_생성_
{
# _Timer_Create_
}

_Timer_시간주기값_
{
# _Timer_Time_
}

_GMTDLARC_DegSyncMove
{
s DEGSYNCMOVE_3
s DEGSYNCMOVE_3
}

_GMTDLARC_DegXWr
{
s DEGXWR_4
s DEGXWR_4
}

_GMTDLARC_DutySyncMove
{
s DUTYSYNCMOVE_3
s DUTYSYNCMOVE_3
}

_GMTDLARC_DutyXWr
{
s DUTYXWR_4
s DUTYXWR_4
}

_GMTDLARC_SpdXWr
{
s SPDXWR_3
s SPDXWR_3
}

