
#<함수형>**************************************
void _Gpio_비트출력_(unsigned char  p포트번호,
                   unsigned char  p비트번호,
                   unsigned char  p비트출력값);

#define  _Gpio_BitOut_    _Gpio_비트출력_

#<인수>
'p포트번호'
출력 포트번호(0 부터 유효).
'p비트번호'
출력 포트의 비트번호(0 - 7 사이 값).
'p비트출력값'
0 또는 1 값.

#<반환값>

#*********************************************

#<적용구분>

"맷돌 전용"

#<선언문서>

"_Gpio_비트출력_.h"

#<설명>

지정 포트의 지정 비트로 지정 비트값(0 또는 1)을 출력합니다.

해당 포트의 비트는 [출력] 으로 설정돼 있어야 합니다.

#<예제>
  
  // ...
 
  //포트0.2 에 1 을 출력합니다.
  _Gpio_비트출력_(0, 2, 1);
  
  // ...
  
  