
"제트카 LED.gvms" 는 통신포트 실험 예제를 위한 PC 쪽 구동 가상기계임.

아래와 같은 순서로 실행시 실험 결과를 볼수 있음.

1) G.CO.RS232.XV 케이블을 맷돌(G.MTDL.X)에 내장된 [4핀 통신포트] 에 연결.

2) "[v]맷돌직접연결" 선택.

3) <통신포트 실험.gprj> 로 가상기계(GVMX)를 만든뒤 맷돌(G.MTDL.X)에 설치.

4) 맷돌(G.MTDL.X) 재기동.

5) "[ ]맷돌직접연결" 해제.

6) G.CO.RS232.XV 케이블을 맷돌(G.MTDL.X)에 내장된 [4핀 통신포트] 에서 제거하고
   예제에서 사용된 맷돌(G.MTDL.X)의 통신포트에 연결.
   단, 통신케이블이 두개인 경우는 이런 번거로움이 없이 각각 연결하면 됨.

7) "제트카 LED.gvms" 실행.
   가상기계 전용 환경으로 변경되며 실행 대기 상태로 진입.

8) 실행하면 [제어상자] 가 나온다.

9) [제어상자] 통신포트 열기.

10) [제트카 LED] 버튼을 누르면 실행.

11) 맷돌(G.MTDL.X)에 연결된 LED 가 이동하는지 확인.
    LED 이동속도는 [제어상자] 에서 직접 지정 할수 있음.


2012.03.18.일
기계닉스 첨단 대장장이 김갑철(金甲哲)

