
#<함수형>****************************************
void _Com_쓰기_(unsigned char    p포트번호,
               unsigned char   *p쓸값이있는저장소,
               unsigned short   p쓸크기);

#define  _Com_Write_    _Com_쓰기_

#<인수>
'p포트번호'
통신포트 번호(0 부터 유효).
'p쓸값이있는저장소'
통신포트로 출력할 자료열이 들어 있는 저장소 위치.
'p쓸크기'
통신포트로 출력할 자료열의 바이트단위 길이.

#<반환값>

#***********************************************

#<적용구분>

"맷돌 전용"

#<선언문서>

"_Com_쓰기_.h"

#<설명>

지정 통신포트로 지정 자료열을 지정 크기만큼 출력합니다.

이 함수는 "_Com_열기_()" 함수로 해당 통신포트가 열려 있는 경우만 동작이 유효합니다.

#<예제>

  //[VAR]
  //{
      //출력할 내용을 저장할 배열.
      unsigned char   자료열[128];
      
      char           *문자열;
      
  //} 

  // ...
  
  //배열의 내용을 전송하는 경우.
  //통신포트0 로 자료열배열안의 내용을 64 바이트만큼만 출력합니다.
  _Com_쓰기_(0, 자료열, 64);
  
  //문자열을 전송하는 경우.
  //통신포트0 로 문자열 전체를 출력합니다.
  문자열 = "기계닉스 첨단 대장간";
  _Com_쓰기_(0, (unsigned char *)문자열, _Str_길이얻기(문자열));
  
  // ...
  