
#<함수형>**********************************************
unsigned char _Ide_통신포트_열기_(unsigned int  p포트번호,
                               unsigned int  p전송률);

#define  _Ide_ComPort_Open_    _Ide_통신포트_열기_

#<인수>
'p포트번호' 
직렬포트번호로 직접 값으로 입력 합니다(예, 1, 2, 3 ...).
'p전송률' 
전송률을 직접 값으로 입력 합니다(예, 19200, 38400 ...).

#<반환값>
1 : 이상없이 처리 되었음.
0 : 처리 오류.
#****************************************************

#<적용구분>

"통합개발환경 전용"

#<선언문서>

"_Ide_통신포트_열기_.h"

#<설명>

PC 의 직렬통신포트를 지정 설정으로 열어 줍니다.

#<예제>

  //[VAR]
  //{ 
      unsigned char  처리결과;
      
  //}    
 
  //COM1 을 38400BPS 로 연다. 
  _Ide_통신포트_열기_(1, 38400);

  // ...

  //1 바이트를 읽어 들인다.
  처리결과 = _Ide_통신포트_1Byte출력_(0xac);

  if(처리결과 == 1)
  {
    //이상없이 처리 된 경우의 처리.
  
  }
  else
  {
    //오류가 발생한 경우의 처리.

  }

  // ...

  //통신 포트를 닫아 준다.
  _Ide_통신포트_닫기_();
