
#<함수형>*************************************
void _Gpio_입력설정_(unsigned char  p포트번호,
                   unsigned char  p비트번호);
               
#define  _Gpio_InSet_    _Gpio_입력설정_

#<인수>
'p포트번호'
설정할 포트번호(0 부터 유효).
'p비트번호'
해당 포트의 비트번호(0 - 7 사이 값).

#<반환값>

#********************************************

#<적용구분>

"맷돌 전용"

#<선언문서>

"_Gpio_입력설정_.h"

#<설명>

지정 포트의 지정 비트를 풀업된 입력핀으로 설정합니다.
풀업돼 있으므로 평상시에는 기본적으로 1 이 읽혀지게 되며, 일반적인 입력의 경우에 사용합니다.
맷돌 내부적으로는 <High-Z 입력 + 풀업> 입력이 됩니다.

#<예제>
  
  // ...
 
  //포트0.2 를 풀업입력으로 설정합니다.
  _Gpio_입력설정_(0, 2);
  
  // ...
  
  