
#<함수형>*******************************************************
void _GMRCBASIC_통신포트열기(unsigned char   p통신포트번호,
                          unsigned char  *r수신저장소);
                          
#define  _GMRCBASIC_ComOpen    _GMRCBASIC_통신포트열기

#<인수>
'p통신포트번호'
G.M.RC.BASiC 이 연결되 있는 통신포트번호(0 - 1 사이값).
'r수신저장소'
G.M.RC.BASiC 에서 전송되는 자료를 수신하기 위한 수신저장소위치.
저장소는 <unsigned char [10]> 으로 선언하고 반드시 [전역변수] 이어야 함.

#<반환값>

#*************************************************************

#<필요함수>

"_Com_열기_" API 도 같이 등록해야 합니다.

#<적용구분>

"맷돌 전용"

#<선언문서>

"_GMRCBASIC_통신포트열기.h"

#<설명>

G.M.RC.BASiC 과 통신에 사용할 통신포트를 열고 G.M.RC.BASiC 과 통신에 적합하도록 자동 설정합니다.

이미 사용중인 통신포트를 사용해서는 안되며 [수신저장소] 는 반드시 <unsigned char [10]> 크기로
[전역변수] 로 선언되어야 합니다.

[참고]{---------------------------------------------------------------------
G.M.RC.BASiC 관련 자세한 내용은 기계닉스 홈페이지("http://www.gigyenics.co.kr") 의 
"G.M.RC.BASiC" 제품의 설명을 참고 바랍니다.
모든 G.M.RC.BASiC.XX 계열은 기본 G.M.RC.BASiC 과 특성이 동일합니다.
}--------------------------------------------------------------------------

#<예제>

  // ...
  
  //[VAR]
  //{
      //반드시 [전역변수] 이어야 함.
      unsigned char  수신저장소[10];
  
  //}
  
  // ...

  //COM0 를 G.M.RC.BASiC 을 사용하도록 설정하여 열어줍니다.
  _GMRCBASIC_통신포트열기(0, 수신저장소);

  // ...  

  