<식별자>
0x0000000000000002
<제작날짜>
0x0020110215001130
<운영체제크기>
15360
<설명문>
[종류] : OSX(맷돌28호(3.3V 전용):G.MTDL.A.RC28):권장.

[기능] : RC 서보 전용 제어기(1:1).

[특징] : 최대 28개의 RC 서보를 0.5도 이하 분해능으로 독립/동기 제어.
        Push-Pull I/O(3.3V 전용, VCCIO 사용불가), 3.3V PWM 전용, 발열 없음.
        74HC245 등과 함께 사용하면 5V PWM 을 출력할수 있음.
        대부분의 RC 서보는 3.3V PWM 에서 완벽하게 동작하므로 이 OSX 사용을 추천함.

[주의] : VCCIO 에 아무것도 연결하면 안됨.

[적용] : 맷돌A(G.MTDL.A)
<설명문끝>
<끝>
