
#<함수형>******************************************
unsigned char _Ide_통신포트_닫기_(void);

#define  _Ide_ComPort_Close_    _Ide_통신포트_닫기_

#<반환값>
1 : 이상없이 처리 되었음.
0 : 처리 오류.
#************************************************

#<적용구분>

"통합개발환경 전용"

#<선언문서>

"_Ide_통신포트_닫기_.h"

#<설명>

PC 의 직렬통신포트를 닫아 줍니다.

#<예제>

  //[VAR]
  //{ 
      unsigned char  처리결과;
      
  //}    
 
  //COM1 을 38400BPS 로 연다. 
  _Ide_통신포트_열기_(1, 38400);

  // ...

  //1 바이트를 읽어 들인다.
  처리결과 = _Ide_통신포트_1Byte출력_(0xac);

  if(처리결과 == 1)
  {
    //이상없이 처리 된 경우의 처리.
  
  }
  else
  {
    //오류가 발생한 경우의 처리.

  }

  // ...

  //통신 포트를 닫아 준다.
  _Ide_통신포트_닫기_();
