
#<함수형>******************************************
void _Com_수신저장소비우기_(unsigned char  p포트번호);

#define  _Com_RxBufClear_    _Com_수신저장소비우기_

#<인수>
'p포트번호'
통신포트 번호(0 부터 유효).

#<반환값>

#*************************************************

#<적용구분>

"맷돌 전용"

#<선언문서>

"_Com_수신저장소비우기_.h"

#<설명>

현재 [수신저장소] 를 완전히 비웁니다.
저장된 자료의 개수는 0 이 됩니다.

이 함수는 "_Com_열기_()" 함수로 해당 통신포트가 열려 있는 경우만 동작이 유효합니다.

#<예제>
  
  // ...
  
  //맷돌의 통신포트0 의 [수신저장소] 를 완전히 비웁니다.
  _Com_수신저장소비우기_(0);

  // ...
  