
#<함수형>*****************************************************
int _Print_문자열출력(unsigned char   p통신포트번호,
                    char           *p출력문자열);

#define  _Print_String    _Print_문자열출력

#<인수>
'p통신포트번호'
문자열을 출력할 통신포트번호.
'p출력문자열'
출력할 문자열.

#<반환값>
출력된 문자열 전체 길이.
#************************************************************

#<필요함수>

<_Str_길이얻기>, <_Com_쓰기_> API 를 [설계묶음] 의 [함수묶음] 에 등록해야 합니다.

#<적용구분>

"맷돌 전용"

#<선언문서>

"_Print_문자열출력.h"

#<설명>

간단하게 전달된 문자열을 지정 통신포트로 출력합니다.
수신측에서 문자열 끝을 쉽게 구분할수 있도록 문자열 끝의 '\0' 까지 출력하게 됩니다.

<_Com_열기_> 나 <_Print_통신포트열기> API 로 통신포트가 열려 있어야 문자열이 제대로 출력됩니다.

#<예제>
  
  // ...
 
  //맷돌의 통신포트 0 번으로 지정 문자열을 출력합니다.
  _Print_문자열출력(0, "기계닉스 첨단 대장간");

  // ...

  