
//[주의!!!]{***************************************************************
[폼디자인] 을 [맷돌-C] 로 자동 번역시 기존의 생성 내용을 전부 "덮어쓰게" 되므로 사용시에는
반드시 [생성:폴더] 를 "다른 곳으로 복사" 해서 사용할 것.
//}***********************************************************************


[사용:방법]
{
  1) [설계묶음<*.gprj>] 을 [맷돌-IDE] 에서 연다.
  
     이 상태에서 실행시 [폼디자이너:미리보기] 와 동일하게 구현됨. 
  
  2) <__Main.c> 의 "void __Main(void){ }" 내부에 [초기화] 부분 기술.
  
  3) <__Main.c> 의 "void _폼디자인_GXxx_이벤트_Xxx(struct t_Gui_알림문64  *p알림문64){ }"
     내부에 각 [이벤트] 에 해당하는 처리 내용 기술.
  
  4) 별도의 사용자 작성 <*.c>, <*.h> 등을 [설계묶음<*.gprj>] 에 추가.
  
}


[GUI:종료]
{
  - <GForm> 기반인 경우는 자동적으로 가장 처음 생성됐고 모체가 없는 <GForm> 에 <이벤트:Close> 부분이
    추가되고 "_Gui_전체_종료()" 가 기술된다.
    즉, 이 <GForm> 종료시 GUI 관련 모든 부분이 종료됨. 
    
  - <GForm> 이 하나도 없이 [그림부품] 만 존재하는 경우는 사용자가 직접 해당 [그림부품] 의 [이벤트] 등에
    "_Gui_전체_종료()" 를 추가해서 종료해야 함("기계닉스\Gui.c" 의 문서에 선언된 함수).
    
    //[참고!!!]
    //{
        //아래의 경우 <GButton:MClick> 시에 GUI 전체 종료.
    
        void _폼디자인_GButton_이벤트_MClick(struct t_Gui_알림문64  *p알림문64)
        {
          _Gui_전체_종료();
          
        }
    
    //}
    
  - [맷돌-IDE] 의 "[v]맷돌가상구동" 을 해제("[ ]맷돌가상구동") 하는 경우도 GUI 가 완전히 종료됨.

  - 모체가 없이 생성된 모든 [그림부품] 은 [작업표시줄] 에 등록되며 [작업표시줄] 의 "닫기[X]" 로 개별 종료 가능.
    단, 해당 그림부품이 <유효:true> 인 경우.

}

