
#<함수형>******************************************************
void _TxtLcd_화면켜기끄기(unsigned char  *r생성자,
                       unsigned char   p켜기끄기);

#<인수>
'r생성자'
문자 LCD [생성자](반드시 <unsigned char [8]> 의 전역변수 배열로 선언).
'p켜기끄기'
화면을 켜거나 끕니다(기본값:0).
1 : 켜기.
0 : 끄기.

#<반환값>

#*************************************************************

#<필요함수>

"_TxtLcd_생성" API 도 같이 등록해야 합니다.

#<적용구분>

"맷돌 전용"

#<선언문서>

"_TxtLcd_화면켜기끄기.h"

#<설명>

문자 LCD 의 화면을 켜거나 끕니다.

화면이 꺼진 경우는 아무것도 표시되지 않지만 이 상태에서도 문자를 출력하는 것이나 커서 이동등
모든 동작은 가능합니다.

이 함수는 문자열등이 표시되는 과정을 보여주지 않고 다 출력한뒤 한번에 보여주기를 원하는 경우
사용될수 있습니다.

#<예제>

//[VAR]
//{
    //문자LCD 생성자(전역변수로 선언/반드시 <unsigned char [8]> 로 선언).
    unsigned char  _문자LCD[8];
  
//} 

void main(void)
{ 
  //[생성]{-----------------------------------------------
  //문자 LCD 를 하나 생성합니다(16*2 문자 LCD 인 경우).
  //문자 LCD 기능설정, 초기화 등 모든 처리가 내부적으로 자동 수행되며 
  //이후 문자 LCD 는 바로 사용가능한 상태가 됩니다.
  _TxtLcd_생성(_문자LCD, 0, 16, 2);
  //}----------------------------------------------------
  
  //백라이트 켜기.
  _TxtLcd_백라이트(_문자LCD, 1);
  
  //화면 켜기.
  _TxtLcd_화면켜기끄기(_문자LCD, 1);
  //커서 보이기.
  _TxtLcd_커서켜기끄기(_문자LCD, 1);
  //커서 깜박이기.
  _TxtLcd_커서깜박이기(_문자LCD, 1);
  
  //LCD 화면을 지우고 초기화 합니다.
  _TxtLcd_화면지우기(_문자LCD); 
  
  //커서를 (0, 0) 위치로 이동 시킵니다.
  _TxtLcd_커서이동(_문자LCD, 0, 0);
  
  //자동 줄바꿈으로 설정합니다.
  _TxtLcd_자동줄바꿈(_문자LCD, 1);
  
  //현재 커서 위치에 지정 문자열을 출력합니다.
  _TxtLcd_문자열(_문자LCD, "http://www.gigyenics.co.kr");
  
  while(1);
        
}




  