<Flash페이지크기>
128
<Flash크기>
16384
<Flash기록시간>
5
<EEprom크기>
512
<EEprom기록시간>
10
<고유번호>
1e 94 03 
<보안설정>
7 - - 고정 
6 - - 고정 
5 BLB12 - 
4 BLB11 - 
3 BLB02 - 
2 BLB01 - 
1 LB2 - 
0 LB1 - 
<확장설정>
7 - - 고정 
6 - - 고정 
5 - - 고정 
4 - - 고정 
3 - - 고정 
2 - - 고정 
1 - - 고정 
0 - - 고정 
<상위설정>
7 OCDEN - 
6 JTAGEN * 
5 SPIEN * 고정 
4 CKOPT - 
3 EESAVE - 
2 BOOTSZ1 * 
1 BOOTSZ0 * 
0 BOOTRST - 
<하위설정>
7 BODLEVEL - 
6 BODEN - 
5 SUT1 - 
4 SUT0 * 
3 CKSEL3 * 
2 CKSEL2 * 
1 CKSEL1 * 
0 CKSEL0 - 
<끝>
