
#<함수형>*****************************************************
unsigned long _Spi_비트읽기_(unsigned char  *pSpi포트,
                           unsigned char   p비트길이);
               
#define  _Spi_BitRead_    _Spi_비트읽기_

#<인수>
'pSpi포트'
SPI 포트 [생성자](반드시 <unsigned char [10]> 의 배열로 선언해야함).
'p비트길이'
출력할 비트길이(1 - 64 비트).

#<반환값>
읽은값(1 - 64비트 값).
#************************************************************

#<적용구분>

"맷돌 전용"

#<선언문서>

"_Spi_비트읽기_.h"

#<설명>

SPI 포트로 지정 비트만큼 읽어들여 반환합니다.
한번에 최대 64비트 까지 입력 가능합니다.

이 함수는 SPI 포트가 생성돼 있어야 사용가능합니다.

#<예제>

  //[VAR]
  //{
      //SPI 포트 생성자.
      unsigned char  spi포트[10];
      
      unsigned long  입력값;
      
  //} 

  // ...
  
  //지정 SPI 포트로 64비트 값을 읽어 반환합니다.
  입력값 = _Spi_비트읽기_(spi포트, 64);
  
  // ... 

  