<식별자>
0x45db0410f0000000
<제작날짜>
0x0020120112001547
<운영체제크기>
40960
<지원API>
Com Event Gpio Heap Mem MsgQ Timer
I2c Spi Pwm DataRom
Math
MVmos
<지원API끝>
<설명문>
[ROM 크기] : 512K
[RAM 크기] : 16K
[수학 API] : 포함
[지원 API] : Com, Event, Gpio, Heap, Mem, MsgQ, Timer.
            I2c, Spi, Pwm(멜로디, RC서보제어), DataRom.

[적    용] : 맷돌A1(G.MTDL.A1), 맷돌B(G.MTDL.B).

AT45DB041B(22Mhz) 를 ROM 으로 사용하는 VMOS 계열.
일반 VMOS 계열에 비하여 속도는 좀 느리나 대용량 ROM 과 보다 많은 API 를 지원함.
모든 기능은 일반 VMOS 계열과 완전히 동일함.
<설명문끝>
<끝>
