
#<함수형>****************************************************
unsigned long _I2c_비트읽기_(unsigned char  *pI2c포트,
                           unsigned char   p비트길이);
               
#define  _I2c_BitRead_    _I2c_비트읽기_

#<인수>
'pI2c포트'
I2C 포트 [생성자](반드시 <unsigned char [5]> 의 배열로 선언해야함).
'p비트길이'
입력받을 비트길이(1 - 64 비트).

#<반환값>
입력값(최대 64 비트 값).
#***********************************************************

#<적용구분>

"맷돌 전용"

#<선언문서>

"_I2c_비트읽기_.h"

#<설명>

지정된 I2C 포트로 지정 비트만큼 값을 읽어 반환합니다.
한번에 최대 64비트가지 입력가능합니다.

이 함수는 I2C 포트가 생성돼 있는 경우만 사용해야 합니다.

#<예제>

  //[VAR]
  //{
      //I2C 포트 생성자.
      unsigned char  i2c포트[5];
      
      unsigned long  읽은값; 
      
  //} 

  // ...
  
  //지정 I2C 포트로 12비트를 읽어들입니다.
  읽은값 = _I2c_비트읽기_(i2c포트, 12);
  
  // ... 

  