
#<함수형>******************************************************
int _Print_정수값을10진수표기로출력(unsigned char   p통신포트번호,
                               char           *p앞에붙일문자열,
                               long            p정수값,
                               char           *p뒤에붙일문자열);

#define  _Print_LongToDecStr    _Print_정수값을10진수표기로출력

#<인수>
'p통신포트번호'
문자열을 출력할 통신포트번호.
'p앞에붙일문자열'
변환문자열 앞에 추가할 문자열(사용하지 않는 경우 "" 사용).
'p정수값'
문자열로 변환할 정수값.
'p뒤에붙일문자열'
변환문자열 뒤에 추가할 문자열(사용하지 않는 경우 "" 사용).

#<반환값>
출력된 문자열 전체 길이.
#*************************************************************

#<필요함수>

<_Conv_정수값을10진수표기로변환>, <_Str_길이얻기>, <_Com_쓰기_> API 를 [설계묶음] 의 
[함수묶음] 에 등록해야 합니다.

#<적용구분>

"맷돌 전용"

#<선언문서>

"_Print_정수값을10진수표기로출력.h"

#<설명>

정수값을 10진수 문자열로 변환하여 지정 통신포트로 출력합니다.
수신측에서 문자열 끝을 쉽게 구분할수 있도록 문자열 끝의 '\0' 까지 출력하게 됩니다.

변환문자열 앞/뒤에 문자열을 추가하고 싶지 않은 경우는 해당 인수에 "" 를 사용하면 됩니다.

<_Com_열기_> 나 <_Print_통신포트열기> API 로 통신포트가 열려 있어야 문자열이 제대로 출력됩니다.

#<예제>
  
  // ...
 
  //맷돌의 통신포트 0 번으로 10진수 변환문자열을 출력합니다.
  _Print_정수값을10진수표기로출력(0, "십진수 ( ", 123456789, " ) 로 변환되었습니다.\r\n");

  // ...

  