
#<함수형>*************************************************
void _Servo_삭제_(unsigned char  *r서보);

#<인수>
'r서보'
서보 [생성자](반드시 <unsigned char [30]> 의 배열로 선언해야함).

#<반환값>

#********************************************************

#<적용구분>

"맷돌 전용"

#<선언문서>

"_Servo_삭제_.h"

#<설명>

해당 서보를 삭제하고 관련 생성자도 전부 초기화 됩니다.

해당 채널에 공급되는 PWM 은 중단며 해당 핀은 사용자가 자동으로 [입력] 설정됩니다.

이 API 는 반드시 이미 생성되있는 서보에만 사용해야 합니다.

#<예제>

  //[VAR]
  //{
      //서보 생성자 선언.
      unsigned char  서보[30];
  
  //}

  // ...
  
  //해당 서보를 삭제합니다.
  _Servo_삭제_(서보); 

  // ...

